**Příruby SAE s BSP závitem**


BSP threaded SAE flanges, Flange SAE filettate GAS




Obsah dodávky: se sadou metrických šroubů a o-kroužkem PU

Tlaková řada: 6000 psi

Materiál: Ocel





*Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!*