**Příruby SAE s BSP závitem**

BSP threaded SAE flanges, Flange SAE filettate GAS

Obsah dodávky: se sadou metrických šroubů a o-kroužkem PU

Tlaková řada: 3000 psi

Materiál: Ocel





 *Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!*